# Monitorování tlaku vzduchu, signál RE

Nástroj lze připojit k zařízení na regulaci tlaku, aby bylo možné monitorovat utažení. Tlakový signál nástroje (tlakový spád nad motorem) lze využít k detekci následujících stavů:

- Chybějící spojovací prvky

- Počátek uvolnění před dosažením nastaveného momentu

- Stržený závit

- Zkřížený závit

- Opakované utahování

- Pokles přívodu vzduchu

K připojení nástroje k zařízení na kontrolu tlaku doporučujeme použít připojovací sadu, viz Volitelné příslušenství, kde najdete objednací číslo. https://servaid.atlascopco.com.

Zařízení na sledování tlaku neměří utahovací moment.

## Montáž připojovací sady

## Schéma tlakového signálu