# Optimiser la performance de l'outil

Il est déconseillé d'utiliser des rallonges avec des outils à impulsions. Les rallonges provoquent des vibrations, qui peuvent à leur tour entraîner une usure de l'outil, un allongement du temps de serrage, une précision limitée et des difficultés à atteindre le couple maximal. Si une rallonge s'avère nécessaire en raison de contraintes d'accessibilité, elle doit être la plus courte possible. L'utilisation de douilles ou de rallonges guidées est fortement recommandée.

## Nombre recommandé d’impulsions

L’outil à impulsions doit atteindre le couple cible, avec coupure, après 5 à 20 impulsions. Mesurer le nombre d'impulsions pour atteindre le couple cible à l'aide d'un analyseur. Le temps de serrage peut aussi être utilisé comme guide pour savoir si l’outil est réglé convenablement :

- ≤ 1 seconde pour les outils jusqu’à 30 Nm

- ≈ 1 seconde pour les outils jusqu'à 80 Nm

- ≈ 2 secondes pour les outils jusqu’à 150 Nm

- ≈ 5 secondes pour les outils jusqu’à 450 Nm

- ≤ 10 secondes pour les outils jusqu'à 850 Nm

Si le couple cible est atteint avant moins de 5 impulsions (= temps de serrage court), la déviation de couple augmentera et il sera peut-être difficile de régler au bon niveau, surtout pour les joints durs.

Si le couple cible est atteint après plus de 20 impulsions (= temps de serrage trop long) l’usure augmentera et il faudra ajouter de l’huile et effectuer l’entretien plus souvent. Un temps de serrage trop long associé à un taux de production élevé peut aussi entraîner un chauffage excessif de l’huile. Dans cette situation, la puissance diminue avec l’allongement du temps de serrage et parfois il n’y a plus de coupure.

Si le couple cible est atteint avec moins de 5 impulsions, régler le problème en :

- Réduisant la pression d'air.

- Réduisant la vitesse avec la soupape AutoTrim ou Trim.

- Si cela n’est pas possible ou ne donne pas les résultats souhaités, un outil plus petit est peut-être une meilleure solution.

Si le couple cible est atteint après plus de 20 impulsions, régler le problème en :

- Augmentant la pression d’air dynamique à 6 ou 7 bars pour les outils EP standard ou jusqu'à 5 bars pour les outils-L EP basse pression.

- Réglant la soupape AutoTrim ou Trim pour obtenir la puissance/vitesse maximum.

- Si cela n’est pas possible ou ne donne pas les résultats souhaités, un outil plus grand est peut-être une meilleure solution.

Lorsque vous modifiez la pression d'air, mesurez à nouveau le couple cible et réglez-le si nécessaire.