# Guia de solução de problemas

Problema | Razão | Ação
--- | --- | ---
A ferramenta não desliga, ou o tempo de aperto é longo demais. | Meta de torque perto de torque máximo da ferramenta. | Escolha uma ferramenta maior, com mais potência.
| Pressão de ar dinâmica baixa. | Verifique as dimensões da mangueira e dos acoplamentos. Aumente a pressão de ar.
| Velocidade de rotação baixa. | Consulte o problema "A velocidade de rotação é baixa demais".
| A extensão está muito longa. | Verifique a extensão.
| Extensão ou soquete/broca desgastados. | Verifique a extensão e o soquete/broca.
| Configuração de torque do parafuso gira demais. | Ajuste o torque do parafuso no sentido anti-horário até a ferramenta desligar.
| O pino limitador no mecanismo de desligamento está ajustado da maneira incorreta. | Verifique com um medidor.
| Nível incorreto de óleo na unidade de pulso. | Ajuste o nível de óleo ou reabasteça o óleo.
| A junta é muito macia para a ferramenta. | Escolha uma ferramenta maior, com mais potência.
| Peças desgastadas na unidade de pulso. | Inspecione e troque as peças desgastadas. Consulte https://servaid.atlascopco.com.
| Mau funcionamento do AutoTrim. | Verifique a função AutoTrim.
| O ponto de rendimento da junta é alcançado. | Verifique a especificação da junta.
A frequência de pulso é muito alta ou muito baixa. | Nível incorreto de óleo na unidade de pulso. | Ajuste o nível de óleo ou reabasteça o óleo.
Desligamento inconsistente ou precisão insuficiente | A meta de torque não está dentro da especificação da ferramenta. | Mude para um tamanho de ferramenta diferente.
| Pulsos insuficientes (junta rígida e ajuste de torque baixo). | Consulte a Seção Otimizando o Desempenho da sua Ferramenta ErgoPulse.
| A extensão é longa demais. | Verifique a extensão.
| Extensão ou soquete/broca desgastados. | Verifique a extensão e o soquete/broca.
| Flutuações de pressão no abastecimento de ar. | Use um regulador de pressão (para cada ferramenta) para obter um suprimento de ar consistente.
| Nível incorreto de óleo na unidade de pulso. | Ajuste o nível de óleo ou reabasteça o óleo.
| O atrito está muito baixo no parafuso de configuração de torque. | Substitua com o parafuso novo.
| Peças desgastadas no mecanismo de desligamento. | Inspecione e substitua as peças desgastadas.
| O pino de parada no mecanismo de desligamento não está ajustado corretamente. | Verifique com um medidor.
| Mau funcionamento do AutoTrim. | Verifique a função AutoTrim.
| A junta está muito macia e ajuste de torque máx. | Reduza ligeiramente a configuração de torque, ou use uma ferramenta maior com mais potência.
A velocidade de rotação é muito baixa. | Pressão de ar insuficiente. | Verifique as dimensões da mangueira e dos acoplamentos. Aumente a pressão de ar.
| Ajuste errado da válvula de Ajuste | Ajuste a válvula Ajuste.
| Sujeira na entrada ou Silenciador. | Limpe ou troque o filtro de entrada de ar e o Silenciador se necessário.
| Peças desgastadas no motor. | Inspeção e manutenção de rotina do motor.
| Válvula do acionador incorreta ou danificada. | Inspecione a válvula do acionador.
AutoTrim não funciona corretamente | O parafuso de ajuste na alavanca da ferramenta está definido para modo de Ajuste. | Coloque o parafuso de ajuste no modo AutoTrim.
| Detritos no filtro do silenciador. | Substitua o filtro do silenciador.
| Ajustes ou configurações errados. | Consulte a Seção Ajustando a Válvula AutoTrim.
| Sujeira ou peças danificadas no AutoTrim. | Inspecione e substitua as peças desgastadas.
| Foi utilizada a peça de corte automático incorreta. | Verifique Peças de Reposição para o uso. Consulte https://servaid.atlascopco.com.