# Hladina oleje v pulzní jednotce

Správná hladina oleje je důležitá pro správnou funkci nástroje.

Potřeba doplnění oleje do pulsní jednotky bude různá zejména v závislosti na počtu utažení, utahovacím momentu a počtu pulsů (době utahování).

Práce s nástrojem při nízké hladině oleje povede k rychlejšímu opotřebení součástí v pulzní jednotce. Ovlivní to také výkon nástroje a přesnost.

Po doplnění oleje vždy zkontrolujte utahovací moment.

## Zjištění nízké hladiny oleje v pulzní jednotce

- Delší doba utahování

- Velmi vysoká frekvence pulzů, zejména v případě občasného používání nástroje.

- Nízký krouticí moment nebo abnormální změny momentu (zvýšený rozptyl).

- nedovírání.

Pro změření pulsní frekvence použijte snímač momentu nebo vestavěný snímač, připojený k zařízení na testování točivého momentu, viz „Testování stavu nástroje“.

Relevantní informace

- Kontrola krouticího momentu – zbytkové měření na skutečném spoji
- Test stavu nástroje