# Tailles recommandées de flexibles

Veiller à ce que tous les raccordements, adaptateurs et couplages dépassent le diamètre intérieur minimum recommandé, correspondant à la taille de flexible recommandée pour l'outil. Se référer aux exemples dans le tableau. La taille de flexible recommandée pour un outil donné est indiquée dans « Caractéristiques techniques » à l'adresse https://servaid.atlascopco.com

Taille recommandée du flexible | Diamètre intérieur minimum pour tous les raccords et adaptateurs
--- | ---
8 mm | 7 mm
10 mm | 7 mm
13 mm | 9,4 mm