# Manutenzione preventiva

Ci sono vari criteri che hanno un impatto sulla necessità di assistenza su utensili EP come ad esempio, il tipo di giunto, il livello della coppia e la durata del serraggio, il tasso di produzione, la pressione dell'aria e la qualità dell'aria. Le raccomandazioni si basano sul serraggio di riferimento, come indicato nella tabella. Gli intervalli e le soluzioni di assistenza si basano sull'esperienza e sul collaudo interno.

## Serraggio di riferimento

Dimensione dell'utensile | Livello di coppia della coppia massima | Tempo di serraggio | Velocità di produzione serraggio/ore
--- | --- | --- | ---
EP 5-6 PTI | 70-80% | 1 secondo | 600
EP 7-8 PTI | 70-80% | 1 secondo | 600
EP 9 PTI | 70-80% | 1,5 secondi | 500
EP 11 PTI | 70-80% | 1,5 secondi | 500
EP 13 PTI | 70-80% | 1,5 secondi | 400

L'installazione e la qualità dell'aria per il "serraggio di riferimento" devono rispettare le raccomandazioni presenti in Istruzioni per il prodotto. Le deviazioni da tali condizioni possono avere un impatto sugli intervalli di assistenza.