# Ölfüll-/wechselanweisung für Pulseinheit

Benötigte Ausrüstung für Ölfüllung und -wechsel:

- Atlas Copco Pulseinheitsöl

- Atlas Copco Pulseinheit-Ölfüllset.

  Siehe https://servaid.atlascopco.com für Bestellnummern der Ersatzteile.

Ölfüllset

- 2 x Adapter M3

- 2 x Adapter M4

- 4 x Schlauchlänge 540 mm

- 2 x Schlauchlänge 50 mm

- 1 x Schlauchlänge 120 mm

- 1 x Spritze 50 ml

- 1 x Spritze 1 ml

- 4 x Verschluss

- 5 x Anschluss

- 2 x Anschluss

- 2 x Kanne

- 2 x Abdeckung

1. Platzieren Sie die Pulseinheit in einem Schraubstock in solch einem Winkel, dass sich die Auslassöffnung am höchsten Punkt befindet.

2. Entfernen Sie die Schraube, die die Einlassöffnung abdeckt. Stellen Sie sicher, dass sich der O-Ring an der Schraube befindet und nicht in der Pulseinheit verbleibt. Befestigen Sie den Füllschlauch von Hand mit dem Schlauchanschlussende an der Pulseinheit.

3. Befüllen Sie die große Spritze mit Öl bis zur maximalen Kapazität aus der Ölkanne.

   Verwenden Sie immer neues Atlas Copco Pulseinheitsöl.

4. Entfernen Sie den Stopfen vom Füllschlauch und befestigen Sie die Spritze am Schlauch.

5. Entfernen Sie die Schraube, die die Auslassöffnung der Pulseinheit abdeckt. Stellen Sie sicher, dass sich der O-Ring an der Schraube befindet und nicht in der Pulseinheit verbleibt. Befestigen Sie den Rücklaufschlauch an der Pulseinheit.

6. Entfernen Sie den Stopfen vom Rücklaufschlauch und befestigen Sie ihn dann an der Ölkanne.

7. Füllen Sie Öl aus der großen Spritze in die Pulseinheit. Beim Einfüllen von Öl in die Pulseinheit treten Luftblasen aus.

8. Drehen Sie den Amboss hin und her, während Sie das Öl einfüllen, bis keine Luftblasen mehr aus der Pulseinheit austreten.

9. Drehen Sie die gesamte Impulseinheit herum, während Sie das Öl einfüllen, um sicherzustellen, dass sich keine Luftblasen mehr in der Pulseinheit befinden.

10. Entfernen Sie den Rücklaufschlauch von der Ölkanne und befestigen Sie den Stopfen am Ende des Rücklaufschlauchs.

11. Entfernen Sie den Rücklaufschlauch von der Auslassöffnung der Pulseinheit. Setzen Sie die Schraube, die die Auslassöffnung abdeckt, zurück in ihre Position.

12. Positionieren Sie nun die Pulseinheit im Schraubstock mit der Einlassöffnung nach oben.

13. Entfernen Sie die Spritze vom Füllschlauch und befestigen Sie den Stopfen am Füllschlauch.

14. Entfernen Sie den Ölfüllschlauch von der Pulseinheit.

15. Verwenden Sie die kleine Spritze, um die korrekte Menge Öl zu entnehmen, siehe Tabelle Ölfüllung.

16. Setzen Sie die Schraube, die die Einlassöffnung abdeckt, zurück in ihre Position.

## Ölfüllung

Ölreduzierung (X) von 100% voller Pulseinheit | Ungefähre Ölmenge in Pulseinheit
--- | ---
0.5 ± 0,05 ml | 9 ml