# Ajustar el par de apriete

Utilizar la herramienta por encima del par máximo recomendado podría resultar en un funcionamiento incorrecto y un desgaste prematuro.

Compruebe siempre el par de apriete en su junta actual.

1. Retire el tapón de la tapa ranurada en la parte delantera de la herramienta.

2. Gire la unidad de impulso hasta que vea el tornillo de ajuste en el orificio.

3. Comience con un par bajo y auméntelo hasta alcanzar el nivel de par deseado.