# 予防メンテナンス

ジョイントのタイプ、トルクのレベル、締め付け時間、生産率、エア圧、エアの質など、EPツールのサービスの必要性に影響する条件がいくつかあります。推奨事項は、表の条件での「基準締め付け」に従っています。サービス間隔とサービスソリューションは、経験と内部テストに基づきます。

## 基準締め付け

ツールサイズ | 最大トルクのトルクレベル | 締め付け時間 | 生産率、締め付け/時間
--- | --- | --- | ---
EP 5～6 PTI | 70～80 % | 1秒 | 600
EP 7～8 PTI | 70～80 % | 1秒 | 600
EP 9 PTI | 70～80 % | 1.5秒 | 500
EP 11 PTI | 70～80 % | 1.5秒 | 500
EP 13 PTI | 70～80 % | 1.5秒 | 400

「基準締め付け」のエア設置とエアの質は、「製品に関する指示」の推奨事項に従っている必要があります。この条件から逸脱すると、サービス間隔に影響する場合があります。