# Optimera verktygsprestandan

Det är inte rekommenderat att använda förlängare med pulsverktyg. Förlängare orsakar vibrationer, vilket i sin tur kan leda till slitage på verktyget, längre åtdragningstid, begränsad noggrannhet och svårigheter att uppnå maximalt moment. Om en förlängare krävs på grund av bristande tillgänglighet bör den vara så kort som möjligt. Styrda hylsor eller förlängare rekommenderas starkt.

## Rekommenderat antal pulser

Pulsverktyget ska nå målmomentet, med avstängning, inom 5–20 pulser. Mät antalet pulser för att nå det önskade momentet med en analysator. Åtdragningstiden kan också användas som riktlinje för att veta om verktyget är korrekt inställt:

- ≤ 1 sekund för verktyg upp till 30 Nm

- ≈ 1 sekund för verktyg upp till 80 Nm

- ≈ 2 sekunder för verktyg upp till 150 Nm

- ≈ 5 sekunder för verktyg upp till 450 Nm

- ≤ 10 sekunder för verktyg upp till 850 Nm

Om målmomentet uppnås inom mindre än 5 pulser (= kort åtdragningstid), kommer momentdisplayen att öka och det kan vara svårt att justera till rätt nivå, särskilt vid hårda förband.

Om målmomentet uppnås efter fler än 20 pulser (= för lång åtdragningstid) ökar slitaget och mer frekvent oljepåfyllning och service kommer att krävas. För lång åtdragningstid, i kombination med hög produktionshastighet, kan också leda till för överdriven uppvärmning av oljan. I så fall minskar effekten med längre åtdragningstid och ibland ingen avstängning.

Om målmomentet uppnås inom färre än 5 pulser ska detta åtgärdas genom att:

- Sänka lufttrycket.

- Reducera hastigheten med hjälp av AutoTrim- eller Trim-ventilen.

- Om ovanstående inte är möjligt eller inte ger önskat resultat, kan ett mindre verktyg vara ett bättre val.

Om målmomentet uppnås med fler än 20 pulser ska detta åtgärdas genom att:

- Öka det dynamiska lufttrycket till 6–7 bar för standard EP-verktyg, eller upp till 5 bar för lågtrycks EP L-verktyg.

- Justera AutoTrim- eller Trim-ventilen för att ge maximal kraft/hastighet.

- Om ovanstående inte är möjligt eller inte ger önskat resultat, kan ett större verktyg vara ett bättre val.

Vid ändring av lufttrycket ska målmomentet mätas igen och justeras vid behov.