# Mantenimiento preventivo

Son muchos los criterio que afectan a la necesidad de servicio en las herramientas de EP como: tipo de junta, nivel de par y duración del apriete, el ritmo de producción, la presión de aire y la calidad del aire. Las recomendaciones se basan en un apriete de referencia, de la forma recogida en la siguiente tabla. Los intervalos de servicio y soluciones de servicio se basan en la experiencia y en pruebas internas.

## Apriete de referencia

Tamaño de la herramienta | Nivel de par del par máx. | Tiempo de apriete | Ritmo de producción aprietes/hora
--- | --- | --- | ---
EP 5-6 PTI | 70-80 % | 1 segundo | 600
EP 7-8 PTI | 70-80 % | 1 segundo | 600
EP 9 PTI | 70-80 % | 1,5 segundos | 500
EP 11 PTI | 70-80 % | 1,5 segundos | 500
EP 13 PTI | 70-80 % | 1,5 segundos | 400

La instalación de aire y la calidad de aire del apriete de referencia deben ser según las recomendaciones que figuran en las instrucciones del producto. Las desviaciones de las condiciones anteriores pueden afectar a los intervalos de servicio.