# 脉冲单元加油和换油说明

加油和换油所需的设备：

- Atlas Copco 脉冲单元油。

- Atlas Copco 脉冲单元加油套件。

  有关备件的订购号，请参阅 https://servaid.atlascopco.com。

加油设备套件

- 2 个适配器 M3

- 2 个适配器 M4

- 4 条长 540 mm 的软管

- 2 条长 50 mm 的软管

- 1 条长 120 mm 的软管

- 1 个 50 ml 注射器

- 1 个 1 ml 注射器

- 4 个塞头

- 5 个连接件

- 2 个连接件

- 2 个油罐

- 2 个防护罩

1. 将脉冲单元呈一定角度放置在台钳中，以使出口孔处于最高点。

2. 取下堵住入口开口的螺钉。确保 O 型圈套在螺钉上，而没有留在脉冲单元中。用手安装加油软管，使软管接头一端插入脉冲单元。

3. 用大注射器从油罐中抽油至最大容量。

   务必使用新的 Atlas Copco 脉冲单元油。

4. 取下加油软管上的闷头塞，然后将注射器插入软管。

5. 取下堵住脉冲单元出口开口的螺钉。确保 O 型圈套在螺钉上，而没有留在脉冲单元中。将回油软管装到脉冲单元上。

6. 取下回油软管上的闷头塞，然后将回油软管装到油罐上。

7. 开始用大注射器往脉冲单元中加油。在往脉冲单元加油时，会有气泡冒出。

8. 在加油的同时来回旋转铁砧，直到不再有气泡从脉冲装置中出来。

9. 在加油的同时旋转整个脉冲装置，以确保脉冲装置内部没有气泡。

10. 从油罐上取下回油软管，将闷头塞插入回油软管的一端。

11. 从脉冲单元的出口开口处取下回油软管。将堵住出口开口的螺钉装回原位。

12. 现在将脉冲单元放置在台钳中，入口开口朝上。

13. 从加油软管上取下注射器，将闷头塞塞入加油软管。

14. 从脉冲单元中取下加油软管。

15. 相应地用小注射器抽出正确的油量，参见表格“加油”。

16. 将堵住入口开口的螺钉装回原位。

## 加油

减少加满油的脉冲单元中的油量 (X) | 脉冲单元中的大约油量
--- | ---
0.5 ± 0.05 ml | 9 ml