# Инструкции по заправке/замене масла в импульсном узле

Оборудование, необходимое для заправки и замены масла:

- Масло для импульсного узла Atlas Copco.

- Комплект для заправки масла в импульсный узел Atlas Copco.

  Номер для заказа запчастей см. в https://servaid.atlascopco.com.

Комплект оборудования для заправки масла

- Адаптер M3 – 2 шт.

- Адаптер M4 – 2 шт.

- Шланг 540 мм – 4 шт.

- Шланг 50 мм – 2 шт.

- Шланг 120 мм – 1 шт.

- Шприц 50 мл 1 шт.

- Шприц 1 мл 1 шт.

- Заглушка – 4 шт.

- Соединение – 5 шт.

- Соединение – 2 шт.

- Контейнер – 2 шт.

- Крышка – 2 шт.

1. Поместите импульсный узел в тиски под таким углом, чтобы выходное отверстие оказалось на максимальной высоте.

2. Отверните винт, закрывающий отверстие впускного узла. Убедитесь, что уплотнительное кольцо находится на винте, а не осталось в импульсном узле. Подсоедините вручную соединитель заправочного шланга к импульсному узлу.

3. Наберите полный большой шприц масла из масленки.

   Обязательно используйте новое масло Atlas Copco для импульсных узлов Atlas Copco.

4. Удалите заглушку из заправочного шланга и подсоедините шприц к шлангу.

5. Отверните винт, закрывающий выходное отверстие импульсного узла. Убедитесь, что уплотнительное кольцо находится на винте, а не осталось в импульсном узле. Подсоедините возвратный шланг к импульсному узлу.

6. Удалите заглушку из возвратного шланга и подсоедините его к масленке.

7. Начните заправлять масло в импульсный узел из большого шприца. При заправке масла в импульсный узел будут выходить пузырьки воздуха.

8. При заправке масла поворачивайте пяту вперед и назад до тех пор, пока пузырьки воздуха не перестанут выходить из импульсного узла.

9. При заправке масла покрутите весь импульсный узел вокруг своей оси, чтобы убедиться, что в внутри импульсного узла не осталось пузырьков воздуха.

10. Снимите возвратный шланг с масленки и вставьте заглушку в возвратный шланг.

11. Снимите возвратный шланг с выходного отверстия импульсного узла. Установите на место винт, закрывающий выходное отверстие.

12. Закрепите импульсный узел в тисках так, чтобы отверстие впускного узла было обращено вверх.

13. Отсоедините шприц от заправочного шланга и вставьте заглушку в возвратный шланг.

14. Отсоедините маслозаправочный шланг от импульсного узла.

15. С помощью малого шприца извлеките необходимое количество масла согласно таблице Заправка масла.

16. Установите на место винт, закрывающий отверстие впускного узла.

## Заправка масла

Уменьшение объема масла (X) в импульсном узле, заполненном на 100% | Примерный объем масла в импульсном узле
--- | ---
0.5 ± 0,05 мл | 9 мл