1. EP8PTI45 HR10-MT-L
2. Bedienung
3. Betriebsanleitung

# Betriebsanleitung

- Luftdrucküberwachung, RE-Signal
- Optimierung der Werkzeugleistung
- MultiTrim-Funktion
- Wann das AutoTrim-Ventil oder Trim-Ventil verwendet werden sollte
- Wechsel zur Trim-Funktion
- Einstellen des Trim-Ventils
- Wechsel zur AutoTrim-Funktion
- Einstellen des AutoTrim-Ventils
- Einstellung des Anziehmoments
- Drehmomentkontrolle - Messung des Restdrehmoments an Ist-Gelenk
- Einstellung des Anzugsmoments bei Verwendung der AutoTrim-Funktion
- Einstellung des Anzugsmoments bei Verwendung der Trim-Funktion