# Установка момента затяжки

Использование инструмента с моментом выше рекомендуемого максимального значения может привести к выходу из строя или ускоренному износу инструмента.

Всегда контролируйте момент затяжки на фактическом соединении.

1. Снимите заглушку с пазом в передней части инструмента.

2. Поворачивайте импульсный узел, пока не увидите в отверстии регулировочный винт.

3. Начните с минимального момента и увеличивайте его до достижения необходимого значения.