# Vorbeugende Wartung

Es gibt mehrere Kriterien, die die Servicenotwendigkeit für EP-Tools beeinflussen, wie bspw.: Gelenkart, Drehmoment und Anzugsdauer, Produktionsrate, Luftdruck und Luftqualität. Die Empfehlungen basieren auf einer Referenzverschraubung, wie in der nachstehenden Tabelle aufgeführt. Die Service-Intervalle und -Lösungen basieren auf Erfahrungen und internen Tests.

## Referenzverschraubung

Baugröße | Drehmomentniveau des maximalen Drehmoments | Verschraubungszeit | Produktionsrate Verschraubungen/Stunde
--- | --- | --- | ---
EP 5-6 PTI | 70 bis 80 % | 1 Sekunde | 600
EP 7-8 PTI | 70 bis 80 % | 1 Sekunde | 600
EP 9 PTI | 70 bis 80 % | 1,5 Sekunden | 500
EP 11 PTI | 70 bis 80 % | 1,5 Sekunden | 500
EP 13 PTI | 70 bis 80 % | 1,5 Sekunden | 400

Die Luftinstallation und Luftqualität für die Referenzverschraubung sollten den Empfehlungen in der Produktanleitung entsprechen. Abweichungen von den obigen Bedingungen können sich auf die Wartungsintervalle auswirken.