# Seřízení ventilu AutoTrim

Pravidelně kontrolujte funkci ventilu AutoTrim.

Ventil AutoTrim má při útlumu sníženou rychlost a po 1–2 pulzech se automaticky přepne na plnou rychlost/plný výkon. Pokud tomu tak není, postupujte podle kroků 1–3.

1. Zkontrolujte správnost aktivace funkce AutoTrim.

2. Zkontrolujte doporučenou sníženou (volnoběžnou) rychlost podle tabulky Nastavení AutoTrim pro nástroje s běžným tlakem nebo Nastavení AutoTrim pro nástroje s nízkým tlakem. V případě potřeby upravte.

   Úprava snížené (volnoběžné) rychlosti

3. Upravte ventil přepínacího bodu.

   Úprava ventilu přepínacího bodu

- Pokud je ventil příliš uzavřený, AutoTrim se nedostane na počátku pulsování do plné rychlosti a výkonu. Otáčejte ventilem proti směru hodinových ručiček o 90 stupňů, až najdete správný bod přepnutí. Opakujte, dokud nedosáhnete správného bodu přepnutí.

- Je-li ventil nadměrně otevřený, funkce AutoTrim přepne na plnou rychlost a výkon příliš rychle (při útlumu). Otáčejte ventilem ve směru hodinových ručiček o 90 stupňů, až najdete správný bod přepnutí. Opakujte, dokud nedosáhnete správného bodu přepnutí.

## Znovunastavení bodu přepnutí ventilu AutoTrim

1. Zcela uzavřete přepínací ventil otáčením ve směru hodinových ručiček, dokud se nezastaví.

2. Ventil otevřete pomocí inbusového klíče proti směru hodinových ručiček o 6,5 otočení.

3. V případě nutnosti otočte ventilem vždy o 90 stupňů a najděte správný bod přepnutí, jak je uvedeno výše.

4. Pokud nelze z úplně uzavřeného dosáhnout správného přepínání během 5–8 otáček, může být nutné provést údržbu, viz část Údržba.

## Nastavení AutoTrim pro nástroje s běžným tlakem

Model | Snížené (volnoběžné) otáčky (ot./min.)
--- | ---
EP4PTI9 HR10-MT / HR42-MT | 3100-3400
EP5PTI19 HR10-MT / EP5PTI17 HR42-MT | 3100-3400
EP6PTI32 HR10-MT / EP6PTI28 HR42-MT | 2900-3200
EP7PTI55 HR10-MT | 2875-3125
EP8PTI70 HR10-MT | 2675-2925
EP9PTI80 HR13-MT | 2725-2975
EP11PTI100 HR13-MT | 2325-2525
EP13PTI150 HR13-MT | 2225-2475

## Nastavení AutoTrim pro nízkotlaké nástroje

Model | Snížené (volnoběžné) otáčky (ot./min.)
--- | ---
EP5PTI15 HR10-MT-L / HR42-MT-L | 2600-3100
EP6PTI25 HR10-MT-L / HR42-MT-L | 2600-3100
EP7PTI35 HR10-MT-L | 2650-3050
EP8PTI45 HR10-MT-L | 2650-3050
EP9PTI65 HR13-MT-L | 2450-2850
EP11PTI80 HR13-MT-L | 2300-2600
EP13PTI110 HR13-MT-L | 2150-2550

Nesprávná funkce AutoTrim může mít za následek:

- zvýšený rozptyl (nesprávný moment);

- delší dobu utahování;

- nedovírání.

Relevantní informace

- Přepnutí do funkce AutoTrim