1. EP8PTI45 HR10-MT-L
2. Funzionamento
3. Istruzioni per l'uso

# Istruzioni per l'uso

- Monitoraggio della pressione dell'aria, segnale RE
- Ottimizzazione delle prestazioni dello strumento
- Funzione MultiTrim
- Quando usare la valvola AutoTrim o Trim
- Passaggio alla funzione Trim
- Regolazione della valvola Trim
- Passaggio alla funzione AutoTrim
- Regolazione della valvola AutoTrim
- Impostazione della coppia di serraggio
- Controllo della coppia: misurazione della coppia residua sul giunto effettivo
- Impostazione della coppia di serraggio quando si utilizza la funzione AutoTrim
- Impostazione della coppia di serraggio quando si utilizza la funzione Trim