1. EP8PTI45 HR10-MT-L
2. Funcionamiento

# Funcionamiento

- Directrices sobre ergonomía
- Instrucciones de funcionamiento
  - Control de la presión de aire, señal de RE
  - Optimizar el rendimiento de la herramienta
  - Función MultiTrim
  - Cuando utilizar la válvula AutoTrim o la válvula Trim
  - Cambiar a la función Trim
  - Ajustar la válvula Trim
  - Cambiar a la función AutoTrim
  - Ajustar la válvula AutoTrim
  - Ajustar el par de apriete
  - Comprobación de par - medición del par residual en junta real
  - Establecer el par de apriete al utilizar la función AutoTrim
  - Establecer el par de apriete al utilizar la función AutoTrim