# Inspeção Diária

- Certifique-se de que a ferramenta esteja em bom estado, sem dano visual.

- Certifique-se de que a conexão de ar e instalação do sistema de ar é feito corretamente. Ouça para detectar qualquer vazamento de ar.

- Certifique-se de que as extensões e os soquetes não tenham qualquer dano visual.

- Certifique-se de que a pressão de ar está correta.

- Ouça para se certificar de que não exista qualquer ruído inesperado ao operar a ferramenta.