# ストップピンの位置調整

ストップピンの位置は、工場出荷時に正しく設定されています。スペアパーツの整備や交換のために位置をリセットまたは調整する必要がある場合は、以下の手順に従ってください。

測定値Dは、ゲージの開口径です。

D = 1.6 mm

1. 2.5 mmの六角レンチを調整ネジに挿入します。

2. 慣性体の停止面とアンビルの両方でパルスユニットを水平に固定し、六角レンチが下を向くようにします。

3. ゲージ用の穴を開くには、慣性体を押します。

4. 穴に正しい直径Dのゲージ（ドリルビットなど）を配置します。

5. ゲージがパルスユニットに沿うまで、調整ネジを45度ずつ回して開口部を調整します。

   調整ネジを不必要に回さないでください。

   - ゲージを上昇させるには、ネジを反時計回りに回します。

   - ゲージを下降させるには、ネジを時計回りに回します。

6. 慣性体を繰り返し押し、解放することで、ゲージが正し挿入されていることを確認してください。ゲージは、パルスユニットに沿って正しい位置に戻るはずです。

7. 調整ネジにLoctite 290を塗布します。