# Sprawdzenie momentu obrotowego – pomiar momentu resztkowego na rzeczywistym połączeniu

1. Pamiętaj, aby używać tego samego sprzętu, np. przedłużek, gniazd i tego samego ciśnienia powietrza podczas dokręcania, który będzie używany do właściwego zastosowania.

2. Podczas sprawdzania momentu obrotowego na rzeczywistym połączeniu zalecamy korzystanie z klucza ST z ustawieniem pomiaru momentu szczątkowego*.

* Moment wymagany, by gwinty elementu złącznego (w tym jego łeb), na który działamy momentem, poruszały się względem gwintu przyłączeniowego.

A | Rzeczywiste połączenie
B | Klucz dynamometryczny z monitorowaniem

1. Dokręć.

2. Sprawdź wynik przy użyciu klucza dynamometrycznego z monitorowaniem.