# Surveillance de la pression d’air, signal RE

On peut connecter l’outil à un équipement de surveillance de la pression pour surveiller le serrage. Le signal de pression de l’outil (pression différentielle sur le moteur) peut être utilisé pour détecter :

- Fixations manquantes

- Déclenchement de la gâchette avant l’atteinte du couple défini

- Filets détériorés

- Filets faussés

- Re-frappes

- Chute de la pression d’alimentation pneumatique

Pour connecter l’outil à un équipement de surveillance de la pression, nous recommandons d’utiliser un kit de rapport de raccordement, voir Accessoires https://servaid.atlascopco.com.

L’équipement de surveillance de la pression ne mesure pas le couple.

## Assemblage du kit de rapport de raccordement

## Diagramme du signal de la pression d'air