# Профилактическое обслуживание, 2 уровень

Следует проводить обслуживание через 350 000 – 450 000 операций затяжки (см. таблицу эталонной затяжки) или раз в два года, в зависимости от того, что наступит раньше.

Чтобы гарантировать максимальную эффективность инструмента, следуйте нижеизложенным инструкциям и используйте рекомендованные сервисные инструменты и комплекты для обслуживания Atlas Copco. Обязательно соблюдайте рекомендации Atlas Copco по моменту затяжки и смазке.

Аналогично обслуживанию 1 уровня с дополнительным обслуживанием импульсного узла, как описано далее:

## Импульсный узел

- Полностью слейте все масло из импульсного узла.

- Разберите импульсный узел.

- Очистите и тщательно осмотрите все детали и поверхности на предмет износа или повреждений.

- Осмотрите механизм автоотключения и замените поврежденные или изношенные детали.

- Очистите магниты от любых частиц металла ватной палочкой.

- В случае замены роликов мы настоятельно рекомендуем также заменять поршни.

- Замените все уплотнительные кольца и мембраны.

- Замените уплотнение вала муфты. Убедитесь, что передняя часть цилиндра чистая и сухая внутри и на ней отсутствует смазка, прежде чем приступать к сбору нового уплотнения.

- Убедитесь, что поверхность вала муфты гладкая, чистая и на нее нанесено масло для импульсных инструментов, чтобы предотвратить повреждение уплотнения вала в процессе сборки.

- Обязательно выполняйте сборку импульсного узла корректно. Важно, чтобы кулачковый вал и штифт шайбы сепаратора находились на одной линии с канавкой на передней части цилиндра. В противном случае задняя часть цилиндра будет зафиксирована некорректно, и импульсный узел не сможет работать надлежащим образом.

- Залейте масло в импульсный инструмент до надлежащего уровня.

Требуемая информация

- Инструкции по заправке/замене масла в импульсном узле
- Профилактическое техобслуживание