# Instructions d’appoint en huile et vidange d’huile pour l’unité hydraulique

Équipement nécessaire pour l’appoint en huile et la vidange d’huile :

- Huile pour unité hydraulique Atlas Copco.

- Kit de remplissage d'huile pour unité hydraulique Atlas Copco.

  Pour la référence des pièces de rechange, voir https://servaid.atlascopco.com.

Kit de remplissage d'huile

- 2 x Adaptateur M3

- 2 x Adaptateur M4

- 4 x Flexible de 540 mm

- 2 x Flexible de 50 mm

- 1 x Flexible de 120 mm

- 1 x Seringue de 50 ml

- 1 x Seringue de 1 ml

- 4 x Bouchons

- 5 x Raccords

- 2 x Raccords

- 2 x Bidons

- 2 x Couvercles

1. Placer l’unité Pulse dans un étau, inclinée de manière à ce que l’orifice de sortie se trouve au point le plus haut.

2. Retirer la vis qui couvre l’ouverture de l’entrée. Vérifier que le joint torique se trouve sur la vis et n’est pas resté dans l’unité Pulse. Rattacher le flexible de remplissage manuellement, l’extrémité du connecteur de flexible se trouvant sur l’unité Pulse.

3. Remplir la grande seringue d’huile à sa capacité maximum dans le bidon d’huile.

   Toujours utiliser de l’huile Atlas Copco neuve pour unité hydraulique.

4. Retirer le bouchon du flexible de remplissage puis fixer la seringue sur le flexible.

5. Retirer la vis qui couvre la sortie de l’unité Pulse. Vérifier que le joint torique se trouve sur la vis et n’est pas resté dans l’unité Pulse. Fixer le flexible de retour à l’unité Pulse.

6. Retirer le bouchon du flexible de retour puis le fixer sur le bidon d’huile.

7. Commencer à remplir l’unité Pulse d’huile à partir de la grande seringue. Pendant le remplissage de l’unité Pulse, des bulles d’air en sortiront.

8. Faites tourner l'enclume d'avant en arrière tout en remplissant l'huile jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulles qui sortent de l'unité Pulse.

9. Faites tourner l'unité Pulse complète tout en remplissant l'huile, pour vous assurer qu'il ne reste pas de bulles d'air à l'intérieur de l'unité Pulse.

10. Retirer le flexible de retour du bidon d’huile et fixer le bouchon sur l’extrémité du flexible de retour.

11. Retirer le flexible de retour de la sortie de l’unité Pulse. Remettre la vis qui couvre la sortie de l’unité Pulse à sa place.

12. Mettre maintenant l’unité Pulse en position horizontale dans l’étau avec l’ouverture d’entrée dirigée vers le haut.

13. Retirer la seringue du flexible de remplissage et fixer le bouchon sur le flexible de remplissage.

14. Retirer le flexible de remplissage d’huile de l’unité Pulse.

15. Utiliser la petite seringue pour extraire la bonne quantité d’huile en conséquence, voir le tableau Remplissage d'huile.

16. Remettre la vis qui couvre l’entrée de l’unité hydraulique à sa place.

## Remplissage d'huile

Réduction d'huile (X) à partir d’une unité Pulse 100 % pleine | Volume d’huile approximatif dans l’unité Pulse
--- | ---
0.5 ± 0.05 ml | 9 ml