# Vorbeugende Wartung Stufe 1

Die Wartung sollte jeweils nach 175.000 bis 225.000 Verschraubungen (siehe die Tabelle zur Referenzverschraubung) oder einmal jährlich erfolgen – je nachdem, welcher Fall zuerst eintritt.

Für maximale Werkzeugleistung befolgen Sie bitte die Anweisungen und verwenden Sie die empfohlenen Service-Tools und Service-Kits von Atlas Copco. Verwenden Sie immer Anzugsmomente und Schmiermittel, wie von Atlas Copco empfohlen.

## Werkzeughandgriff

- Führen Sie eine Sichtprüfung auf Schäden durch.

- Inspizieren Sie die Joch- und Aufhängepunkte.

- Überprüfen Sie die Buchse im Gehäuse der Pulseinheit und die Oberfläche des Ambosses.

- Reinigen Sie das Einlasssieb.

## Druckluftmotor

- Führen Sie eine Sichtprüfung auf Schäden durch.

- Tauschen Sie die Lamellen aus.

- Tauschen Sie ggf. die Lager aus.

## AutoTrim / Trim

- Öffnen und prüfen Sie die Teile auf Beschädigung, Verschleiß oder Verstopfung.

- Reinigen Sie das Nadelventil (nur AutoTrim).

- Tauschen Sie ggf. die Abdichtung aus (nur AutoTrim).

- Entsprechend den Anweisungen montieren und einstellen.

## Drücker und Umkehrventil

- Suchen Sie nach Lecks und stellen Sie sicher, dass es korrekt funktioniert.

- Untersuchen Sie die O-Ringe und Unterlegscheiben, ersetzen Sie sie ggf..

## Schalldämpfer

- Teile öffnen und auf Beschädigungen prüfen, ggf. ersetzen.

- Tauschen Sie den Filter aus.

## Pulseinheit

- Überprüfen Sie den Abschaltmechanismus.

- Überprüfen Sie den Vierkant- und den Sechskantantrieb auf Risse oder Verschleiß.

- Stellen Sie sicher, dass die Drehmomenteinstellschraube genügend Reibung hat, um zu verhindern, dass sich die Einstellung während des Betriebs versehentlich ändert.

- Wechseln Sie das Öl dementsprechend.

- Stellen Sie sicher, dass die Taktfrequenz innerhalb der Grenzwerte liegt, dem Werkzeugzustandstest entsprechend.

Relevante Informationen

- Ölfüll-/wechselanweisung für Pulseinheit
- Vorbeugende Wartung
- Werkzeugzustandstest