# パルスユニット内のオイルレベル

ツールが正しく作動するには、パルスユニット内のオイルレベルを正しくすることが重要です。

パルスユニットへのオイルの追加の必要性は、主に締め付け回数、トルクレベル、パルス回数(締め付け回数)によって異なります。

低いオイルレベルでツールを使用すると、パルスユニットの部品の早期摩耗の原因になります。ツールの性能と精度にも影響します。

オイルを充填した後は、常に締め付けトルクを確認してください。

## パルスユニット内のオイルレベル低下の検出

- 締め付け時間が長くなる

- 特にツールをしばらく使用していない場合に、パルス周波数が非常に速くなる

- 低トルク、またはトルクの異常な変化(バラツキの増加)

- シャットオフしない

パルス周波数の測定には、静トルクトランスデューサまたはインライントランスデューサをトルクテスト装置に接続して「ツール状態のテスト」通りに使用します。

関連情報

- Tool Condition Test
- トルクの確認 - 実際のジョイントの残留トルク測定