# Oljenivå i pulsenheten

Rätt oljenivå i pulsenheten är viktigt för att verktyget ska kunna fungera korrekt.

Behovet av tillsatt olja till pulsenheten varierar beroende på antalet åtdragningar, vridmoment och antal pulser (åtdragningstid).

Om du använder verktyget med låg oljenivå delarna i pulsenheten att slitas snabbare. Det kommer också att påverka verktygets prestanda och noggrannhet.

Kontrollera alltid åtdragningsmomentet efter att ha fyllt på olja.

## Avkänning av oljenivå i pulsenheten

- Längre åtdragningstid

- Mycket hög pulsfrekvens, i synnerhet när verktyget inte har använts på länge.

- Lågt vridmoment eller onormala vridmomentförändringar (ökad spridning).

- Ingen avstängning.

För att mäta pulsfrekvensen använder du en statisk momentgivare eller en inlinetransduktor ansluten till vridmomenttestutrustning, i enlighet med ”Test av verktygets tillstånd”.

Relevant information

- Kontroll av åtdragningsmoment – mätning av resterande åtdragningsmoment på faktiskt förband
- Test av verktygets tillstånd