# Preventivní údržba – stupeň 2

Údržba se provádí po 350 000 – 450 000 cyklech utažení (viz podmínky referenčního utažení) nebo každý druhý rok podle toho, co nastane dříve.

Pro dosažení maximálního výkonu nástroje dodržujte níže uvedené pokyny a používejte doporučené servisní nástroje a servisní sady společnosti Atlas Copco. Vždy používejte utahovací moment a maziva doporučené společností Atlas Copco.

Totéž jako u stupně 1 s další údržbou pulzní jednotky dle níže uvedených pokynů:

## Pulzní jednotka

- Z pulzní jednotky odstraňte veškerý olej.

- Pulsní jednotku rozmontujte.

- Všechny části očistěte a důkladně zkontrolujte, zda nejsou opotřebované nebo poškozené.

- Zkontrolujte uzavírací mechanismus a vyměňte poškozené nebo opotřebované části.

- Z magnetů odstraňte pomocí vatové tyčinky všechny kovové částečky.

- Pokud vyměňujete válečky, důrazně doporučujeme vyměnit také písty.

- Vyměňte všechny o-kroužky a membrány.

- Vyměňte těsnění dotykového místa. Před montáží nového těsnění zkontrolujte, zda je přední část válce čistá a suchá a neobsahuje mazivo.

- Dotykové místo musí být hladké, čisté a namazané pulzním olejem, aby nedošlo k poškození těsnění měřícího kontaktu během montáže.

- Dbejte na správné smontování pulsní jednotky. Je důležité, aby vačková hřídel a čep těsnění separátoru byly v rovině s drážkou na přední straně válce. Pokud tomu tak není, nebude koncová část válce správně upevněna v pulzní jednotce a pulzní jednotka nebude správně fungovat.

- Naplňte pulzní jednotku olejem na správnou hladinu.

Relevantní informace

- Pokyny k plnění a výměně oleje v pulzní jednotce
- Preventivní údržba