# Optimizar el rendimiento de la herramienta

No se recomienda utilizar extensiones con herramientas de impulso. Las extensiones pueden provocar vibraciones que, a su vez, pueden causar desgaste en la herramienta, mayores tiempos de apriete, precisión limitada y dificultad para llegar al par máximo. Si es necesaria una extensión debido a restricciones de accesibilidad, esta deberá ser lo más corta posible. Se recomiendan encarecidamente extensiones o bocas guiadas.

## Número de impulsos recomendado

La herramienta de impulsos debe alcanzar el par objetivo, con desconexión, con 5 a 20 impulsos. Mida el número de impulsos hasta alcanzar el par objetivo con un analizador. El tiempo de apriete puede utilizarse también como guía para saber si la herramienta se configura correctamente:

- ≤ 1 segundo para herramientas de hasta 30 Nm

- ≈ 1 segundo para herramientas de hasta 80 Nm

- ≈ 2 segundos para herramientas de hasta 150 Nm

- ≈ 5 segundos para herramientas de hasta 450 Nm

- ≤ 10 segundo para herramientas de hasta 850 Nm

Si el par objetivo se alcanza con menos de 5 pulsos (= tiempo de apriete corto), la dispersión del par se incrementará y puede resultar difícil ajustarlo al nivel adecuado, especialmente con juntas duras.

Si el par de objetivo se alcanza con más de 20 pulsos (= tiempo de apriete demasiado largo), el desgaste aumentará y se necesitará un llenado de aceite y mantenimiento más frecuentes. Un tiempo de apriete demasiado largo, en combinación con un ritmo de producción alto, puede resultar también en un calentamiento excesivo del aceite. En ese caso la potencia se reducirá con un tiempo de apriete más largo y, a veces, sin desconexión.

Si se alcanza el par objetivo con menos de 5 pulsos, realice los siguientes ajustes:

- Reducir la presión de aire.

- Reducir la velocidad de la válvula AutoTrim o Trim.

- Si lo anterior no fuera posible o no ofreciera los resultados deseados, puede ser recomendable utilizar una herramienta más pequeña.

Si se alcanza el par objetivo con más de 20 pulsos, realice los siguientes ajustes:

- Aumentar la presión de aire dinámica hasta 6 o 7 bares para herramientas EP estándar o hasta 5 bares para herramientas EP-L de baja presión.

- Ajustar la válvula AutoTrim o Trim para conseguir la máxima velocidad/potencia.

- Si lo anterior no fuera posible o no ofreciera los resultados deseados, puede ser recomendable utilizar una herramienta más grande.

Cuando cambie la presión del aire, vuelva a medir el par objetivo y ajuste si fuera necesario.