# Každodenní prohlídka

- Dbejte na to, aby byl nástroj v dobrém stavu, bez viditelného poškození.

- Dbejte na to, aby bylo řádně provedeno připojení přívodu vzduchu a instalace. Poslechněte si, zda někdy neuniká vzduch.

- Ujistěte se, že zdířky a přípojky nevykazují viditelné poškození.

- Dbejte na to, aby byl správný tlak vzduchu.

- Při provozu nástroje sluchem kontrolujte, zda se neozývá neočekávaný hluk.