# Ajustar la válvula AutoTrim

Comprobar periódicamente el funcionamiento de la válvula AutoTrim.

La válvula AutoTrim ofrece una velocidad reducida al irse apagando y pasará automáticamente a velocidad/potencia completa tras 1-2 pulsos. Si este no es el caso, siga los pasos 1-3.

1. Asegúrese de que la función AutoTrim se haya activado correctamente.

2. Verifique la velocidad reducida (en vacío) recomendada, de acuerdo a la tabla de configuración de AutoTrim para herramientas de presión regular o de configuración de AutoTrim para herramientas de baja presión. Ajuste si fuera necesario.

   Ajustar la velocidad reducida (en vacío)

3. Ajuste la válvula de punto de conmutación.

   Ajustar la válvula de punto de conmutación

- Si la válvula está demasiado cerrada, la válvula AutoTrim no cambiará a velocidad y potencia máxima cuando se inicie la generación de impulsos. Girar el contador de la válvula hacia la derecha 90 grados, para encontrar el punto de conmutación correcto. Repetir hasta alcanzar el punto de conmutación correcto.

- Si la válvula está demasiado abierta, la válvula AutoTrim cambiará a velocidad y potencia máxima cuando muy rápido (al irse apagando). Gire el contador de la válvula hacia la izquierda 90 grados para encontrar el punto de conmutación correcto. Repetir hasta alcanzar el punto de conmutación correcto.

## Restablecer el punto de conmutación de la válvula AutoTrim

1. Cierre la válvula de conmutación completamente girándola en sentido horario hasta que se detenga.

2. Abra el contador de la válvula 6,5 vueltas en sentido antihorario con una llave Allen.

3. Gire la válvula 90 grados de una vez para encontrar el punto de conmutación correcto, tal y como se describe más arriba.

4. Si no se logra la conmutación correcta con 58 vueltas, desde la posición completamente cerrada, puede que se necesite servicio. Consulte la sección Servicio.

## Configuración de AutoTrim para herramientas de presión regular

Modelo | Velocidad (en vacío) reducida (rpm)
--- | ---
EP4PTI9 HR10-MT / -HR42-MT | 3100-3400
EP5PTI19 HR10-MT / EP5PTI17 HR42-MT | 3100-3400
EP6PTI32 HR10-MT / EP6PTI28 HR42-MT | 2900-3200
EP7PTI55 HR10-MT | 2875-3125
EP8PTI70 HR10-MT | 2675-2925
EP9PTI80 HR13-MT | 2725-2975
EP11PTI100 HR13-MT | 2325-2525
EP13PTI150 HR13-MT | 2225-2475

## Configuración de AutoTrim para herramientas de baja presión

Modelo | Velocidad (en vacío) reducida (rpm)
--- | ---
EP5PTI15 HR10-MT-L / -HR42-MT-L | 2600-3100
EP6PTI25 HR10-MT-L / -HR42-MT-L | 2600-3100
EP7PTI35 HR10-MT-L | 2650-3050
EP8PTI45 HR10-MT-L | 2650-3050
EP9PTI65 HR13-MT-L | 2450-2850
EP11PTI80 HR13-MT-L | 2300-2600
EP13PTI110 HR13-MT-L | 2150-2550

Una función AutoTrim inadecuada puede resultar en:

- Aumento de la dispersión (par incorrecto).

- Tiempo de apriete mayor.

- No desconexión.

Información relevante

- Cambiar a la función AutoTrim