# Instruções de Preenchimento e Troca de Óleo da Unidade de Pulso

Equipamentos necessários para preenchimento de óleo e troca de óleo:

- Óleo da unidade de pulso da Atlas Copco.

- Kit de preenchimento de óleo da unidade de pulso da Atlas Copco.

  Para números de pedido de peças de reposição, consulte https://servaid.atlascopco.com.

Kit de Equipamentos de Preenchimento com Óleo

- 2 x adaptador M3

- 2 x adaptador M4

- 4 x mangueira de comprimento 540 mm

- 2 x mangueira de comprimento 50 mm

- 1 x mangueira de comprimento 120 mm

- 1 x seringa 50 ml

- 1 x seringa 1 ml

- 4 x plugue

- 5 x conexão

- 2 x conexão

- 2 x lata

- 2 x tampa

1. Coloque a unidade Pulse em uma morsa em um ângulo, de modo que a abertura da saída esteja no ponto mais alto.

2. Remova o parafuso que cobre a abertura de entrada. O anel O-ring deve estar no parafuso e não deixado na unidade de pulso. Prenda a mangueira de abastecimento com a mão, com o conector da mangueira na extremidade da unidade de pulso.

3. Encha a seringa grande com óleo da lata de óleo até a capacidade máxima.

   Use sempre um óleo novo na unidade de pulso da Atlas Copco.

4. Remova o plugue de parada da mangueira de abastecimento e depois prenda a seringa na mangueira.

5. Remova o parafuso que cobre a abertura de saída da unidade de pulso. O anel O-ring deve estar no parafuso e não deixado na unidade de pulso. Conecte a mangueira de retorno na unidade de pulso.

6. Remova o plugue de parada da mangueira de retorno e depois prenda-o na lata de óleo.

7. Comece o preenchimento de óleo na unidade de pulso a partir da seringa grande. Ao preencher com o óleo a unidade de pulso haverá bolhas de ar saindo.

8. Gire a bigorna para frente e para trás, enquanto preenche o óleo até que não saia mais nenhuma bolha da unidade de pulso.

9. Gire toda a unidade de pulso enquanto enche o óleo para que não reste nenhuma bolha de ar no interior da unidade de pulso.

10. Remova a mangueira de retorno da lata de óleo e prenda o plugue de parada na extremidade da mangueira de retorno.

11. Remova a mangueira de retorno da abertura de saída da unidade de pulso. Coloque o parafuso cobrindo a abertura de saída de volta na posição.

12. Agora, posicione a unidade de pulso em uma morsa, com a abertura de entrada voltada para cima.

13. Retire a seringa da mangueira de abastecimento e prenda o plugue de parada na mangueira de abastecimento.

14. Retire a mangueira de enchimento de óleo da unidade de pulso.

15. Use a seringa pequena para extrair a quantidade correta de óleo da maneira adequada; consulte a tabela Preenchimento com Óleo.

16. Coloque o parafuso que cobre a abertura de entrada de volta na posição.

## Preenchimento de óleo

Redução de óleo (X) de 100% total da unidade de Pulso | Volume de óleo aproximado na unidade Pulse
--- | ---
0.5 ± 0,05 ml | 9 ml