# 予防メンテナンスレベル 2

350,000 〜 450,000 回の締め付け後、または、年に 1 回の、いずれか早い方にメンテナンスを実行してください (表の基準締め付けを参照)。

ツールの機能を最大限に生かせるように、次の手順に従い、Atlas Copcoで推奨されているサービスツールとサービスキットを使用します。締め付けトルクと潤滑は、常にAtlas Copcoの推奨に従ってください。

レベル1に加え、次のパルスユニットメンテナンス。

## パルスユニット

- パルスユニットからオイルを完全に排出します。

- パルスユニットの分解。

- すべての部品と表面を完全に清掃し、磨耗と損傷を点検します。

- シャットオフメカニズムの点検と、損傷または磨耗した部品の交換。

- 綿棒で磁石からすべての金属粒子を取り除きます。

- ローラ交換時、ピストンも交換することを強く推奨します。

- すべてのO-リングとダイヤフラムの交換。

- アンビルのシールを交換します。新しいシールを組み立てる前に、シリンダのフロントピースが清潔で、内部に潤滑油がなく乾燥していることを確認します。

- アンビル表面がスムーズで、清潔で、組み立て中のアンビルのシールの損傷を防止するため、パルスオイルで潤滑されていることを確認します。

- パルスユニットが正しく組み立てられることの確認。カムシャフトとセパレータのワッシャピンがシリンダのフロントピースの溝に正しく配置されていることが重要です。これが正しく行われていないと、シリンダのエンドピースが正しく固定されず、パルスユニットが正しく機能しません。

- パルスユニットを正しいオイルレベルまで満たします。

関連情報

- パルスユニットのオイル充填/交換手順
- 予防メンテナンス