# Regolazione della valvola AutoTrim

Controllare regolarmente il funzionamento della valvola AutoTrim.

La valvola AutoTrim offre una velocità ridotta durante l'avvio e passa alla velocità/potenza completa dopo 12 pulsazioni. In caso contrario, attenersi ai passaggi 1-3.

1. Verificare che la funzione AutoTrim sia correttamente attivata.

2. Verificare la velocità (libera) ridotta consigliata in base alla tabella Impostazioni di AutoTrim per gli strumenti a pressione regolari o Impostazioni di AutoTrim per gli strumenti a bassa pressione. Regolare secondo necessità.

   Regolazione della velocità (libera) ridotta

3. Regolare la valvola del punto di commutazione.

   Regolazione della valvola del punto di commutazione

- Se la valvola è troppo chiusa, AutoTrim non passerà alla velocità e potenza completa dopo l'avvio della pulsazione. Ruotare la valvola di 90° in senso antiorario per trovare il punto di commutazione corretto. Ripetere fino a quando non viene raggiunto il punto di commutazione corretto.

- Se la valvola è troppo aperta, AutoTrim passerà alla velocità e potenza completa troppo velocemente (durante l'avvio). Ruotare la valvola di 90° in senso orario per trovare il punto di commutazione corretto. Ripetere fino a quando non viene raggiunto il punto di commutazione corretto.

## Reimpostazione del punto di commutazione della valvola AutoTrim

1. Chiudere completamente la valvola di commutazione ruotandola in senso orario fino all'arresto.

2. Aprire la valvola ruotandola 6,5 volte in senso antiorario con una chiave Allen.

3. Se necessario, ruotare la valvola di 90° alla volta per trovare il punto di commutazione corretto, come descritto in precedenza.

4. Se con 5-8 rotazioni non è possibile ottenere la corretta commutazione a partire dalla chiusura completa, contattare l'assistenza, vedere la sezione Assistenza.

## Impostazioni di AutoTrim per gli strumenti a pressione regolare

Modello | Velocità (libera) ridotta (giri/min)
--- | ---
EP4PTI9 HR10-MT/HR42-MT | 3100-3400
EP5PTI19 HR10-MT / EP5PTI17 HR42-MT | 3100-3400
EP6PTI32 HR10-MT / EP6PTI28 HR42-MT | 2900-3200
EP7PTI55 HR10-MT | 2875-3125
EP8PTI70 HR10-MT | 2675-2925
EP9PTI80 HR13-MT | 2725-2975
EP11PTI100 HR13-MT | 2325-2525
EP13PTI150 HR13-MT | 2225-2475

## Impostazioni di AutoTrim per gli strumenti a bassa pressione

Modello | Velocità (libera) ridotta (giri/min)
--- | ---
EP5PTI15 HR10-MT-L/HR42-MT-L | 2600-3100
EP6PTI25 HR10-MT-L/HR42-MT-L | 2600-3100
EP7PTI35 HR10-MT-L | 2650-3050
EP8PTI45 HR10-MT-L | 2650-3050
EP9PTI65 HR13-MT-L | 2450-2850
EP11PTI80 HR13-MT-L | 2300-2600
EP13PTI110 HR13-MT-L | 2150-2550

Il funzionamento non corretto di AutoTrim può causare:

- Maggiore dispersione (coppia errata).

- Tempi di serraggio più lunghi.

- Mancato arresto.

Informazioni pertinenti

- Passaggio alla funzione AutoTrim