# Nivel de aceite en la unidad de impulso

El nivel de aceite de la unidad de impulso adecuado es importante para que la herramienta funcione correctamente.

La necesidad de añadir aceite a la unidad de impulso variará principalmente según el número de aprietes, nivel de par y número de impulsos (tiempo de apriete).

Operar la herramienta con un nivel de aceite bajo resultará en un desgaste mayor de las piezas en la unidad de impulso. Además afectará al rendimiento de las herramientas y a su precisión.

Compruebe siempre el par de apriete tras llenar el aceite.

## Detectar nivel de aceite bajo en la unidad de impulso

- Tiempo de apriete mayor

- Frecuencia de pulsos muy alta, especialmente si la herramienta ha estado un tiempo sin usarse.

- Par bajo o cambios anormales en el par (dispersión mayor).

- No desconexión.

Para medir la frecuencia de pulsos, utilizar un transductor de par estático o un transductor en línea conectado a equipos de prueba de par. Consulte Prueba de estado de las herramientas.

Información relevante

- Comprobación de par - medición del par residual en junta real
- Prueba de condición de herramienta