# Régler la soupape AutoTrim

Vérifier régulièrement le fonctionnement de la soupape AutoTrim.

La soupape AutoTrim offre une vitesse réduite pendant la décélération et passe automatiquement à la vitesse/puissance maximale après 1 à 2 impulsions. Dans le cas contraire, suivre les étapes 1 à 3.

1. S'assurer que la soupape AutoTrim est correctement activée.

2. Vérifier la vitesse à vide réduite recommandée conformément au tableau Paramètres AutoTrim pour les outils pneumatiques à pression standard ou Paramètres AutoTrim pour les outils pneumatiques à basse pression. Régler si nécessaire.

   Régler la vitesse à vide réduite

3. Régler le point de commutation de la soupape.

   Régler le point de commutation de la soupape

- Si la soupape est trop fermée, AutoTrim ne passera pas à la vitesse et puissance maximales au démarrage des impulsions. Faire pivoter la soupape dans le sens antihoraire de 90 degrés pour trouver le point de commutation correct. Répéter l’opération jusqu'à ce que le point de commutation soit atteint.

- Si la soupape est trop ouverte, AutoTrim passera à la vitesse et puissance maximales trop vite (pendant la décélération). Faire pivoter la soupape dans le sens horaire de 90 degrés pour trouver le point de commutation correct. Répéter l’opération jusqu'à ce que le point de commutation soit atteint.

## Réinitialiser le point de commutation de la soupape AutoTrim

1. Fermer complètement la soupape de commutation, en la faisant pivoter dans le sens horaire, jusqu'à l'arrêt.

2. Ouvrir la soupape dans le sens antihoraire de 6,5 tours avec une clé Allen.

3. Si nécessaire, faire pivoter la soupape de 90 degrés à la fois pour trouver le point de commutation correct, comme décrit ci-dessus.

4. Si le point de commutation correct ne peut être atteint avec 5 à 8 tours, après fermeture complète, alors un entretien peut être nécessaire, voir la section Entretien.

## Paramètres AutoTrim pour les outils pneumatiques à pression standard

Modèle | Vitesse (à vide) réduite (tr/min)
--- | ---
EP4PTI9 HR10-MT / HR42-MT | 3100-3400
EP5PTI19 HR10-MT / EP5PTI17 HR42-MT | 3100-3400
EP6PTI32 HR10-MT / EP6PTI28 HR42-MT | 2900-3200
EP7PTI55 HR10-MT | 2875-3125
EP8PTI70 HR10-MT | 2675-2925
EP9PTI80 HR13-MT | 2725-2975
EP11PTI100 HR13-MT | 2325-2525
EP13PTI150 HR13-MT | 2225-2475

## Paramètres AutoTrim pour les outils pneumatiques à basse pression

Modèle | Vitesse (à vide) réduite (tr/min)
--- | ---
EP5PTI15 HR10-MT-L / HR42-MT-L | 2600-3100
EP6PTI25 HR10-MT-L / HR42-MT-L | 2600-3100
EP7PTI35 HR10-MT-L | 2650-3050
EP8PTI45 HR10-MT-L | 2650-3050
EP9PTI65 HR13-MT-L | 2450-2850
EP11PTI80 HR13-MT-L | 2300-2600
EP13PTI110 HR13-MT-L | 2150-2550

Un fonctionnement incorrect d’AutoTrim peut entraîner :

- Une déviation plus importante (couple incorrect).

- Une durée de serrage plus longue.

- Pas de coupure.

Informations pertinentes

- Basculer sur la fonction AutoTrim