# Mantenimiento preventivo Nivel 1

Realice el mantenimiento tras 175 000 - 225 000 aprietes, consulte la tabla de apriete de referencia o una vez al año, lo que ocurra primero.

Para un rendimiento máximo de las herramientas, siga las instrucciones que figuran a continuación y utilice las herramientas de servicio y kits de servicio recomendados por Atlas Copco. Utilice siempre el par de apriete y lubricación recomendados por Atlas Copco.

## Empuñadura de la herramienta

- Realice una inspección visual para ver si hay daños.

- Inspeccione la horquilla y puntos de suspensión.

- Inspeccione el cojinete en la carcasa de la unidad de pulsos y la superficie del yunque.

- Limpie el tamiz de entrada.

## Motor de aire

- Realice una inspección visual para ver si hay daños.

- Cambie las aletas.

- Cambie los rodamientos en caso necesario.

## AutoTrim/Trim

- Abra e inspeccione las piezas para ver si presentan daños, desgaste u obstrucciones.

- Limpie la válvula de aguja (solo AutoTrim).

- Cambie la junta en caso necesario (solo AutoTrim).

- Ensamble y ajuste según las instrucciones.

## Válvula de gatillo y de inversión:

- Revise para ver si hay fugas y asegúrese de que funciona correctamente.

- Inspeccione las juntas tórica y arandela y sustituya en caso necesario.

## Silenciador

- Abra e inspeccione las piezas para ver si presentan daños y sustituya en caso necesario.

- Cambie el filtro.

## Unidad de impulso

- Inspeccione el mecanismo de desconexión.

- Inspeccione la unidad cuadrada y la unidad hexagonal para ver si presentan grietas o desgaste.

- Asegúrese de que el tornillo de ajuste de par tiene suficiente fricción para evitar que el ajuste cambie accidentalmente durante el funcionamiento.

- Cambie el aceite según sea necesario.

- Asegúrese de que la frecuencia de impulsos está dentro de los límites, según la Prueba de estado de la herramienta.

Información relevante

- Instrucciones de llenado y cambio de aceite para la unidad de impulso
- Mantenimiento preventivo
- Prueba de condición de herramienta