# Регулировка клапана авторегулировки

Регулярно проверяйте работу клапана авторегулировки.

Клапан авторегулировки обеспечивает понижение скорости во время выбега и автоматически переключается на полную скорость/мощность через 1–2 импульса. Если это не так, выполните шаги 1–3.

1. Убедитесь, что функция авторегулировки активирована надлежащим образом.

2. Проверьте рекомендуемую сниженную (свободную) скорость согласно таблице «Настройки авторегулировки для инструментов обычного давления» или «Настройки авторегулировки для инструментов низкого давления». При необходимости отрегулируйте.

   Регулировка уменьшенной (свободной) скорости

3. Отрегулируйте клапан точки переключения.

   Регулировка клапана точки переключения

- Если клапан закрыт слишком сильно, то функция авторегулировки не будет переключаться на полную скорость и мощность в момент начала пульсации. Поверните клапан на 90 градусов против часовой стрелки, чтобы найти корректную точку переключения. Повторяйте это действие, пока не достигнете корректной точки переключения.

- Если клапан открыт слишком широко, то функция авторегулировки будет переключаться на полную скорость и мощность слишком быстро (во время выбега). Поверните клапан на 90 градусов по часовой стрелке, чтобы найти корректную точку переключения. Повторяйте это действие, пока не достигнете корректной точки переключения.

## Перенастройка точки переключения клапана авторегулировки

1. Полностью закройте клапан переключения, повернув его до упора по часовой стрелке.

2. Откройте клапан на 6,5 оборотов против часовой стрелки с помощью шестигранного ключа.

3. При необходимости поворачивайте клапан на 90 градусов за раз, чтобы найти корректную точку переключения, как описано выше.

4. Если правильное переключение не может быть достигнуто при 5–8 оборотах от полностью закрытого положения, то может потребоваться обслуживание, см. раздел «Обслуживание».

## Настройки авторегулировки для инструментов обычного давления

Модель | Холостой ход (об/мин)
--- | ---
EP4PTI9 HR10-MT / HR42-MT | 3100–3400
EP5PTI19 HR10-MT / EP5PTI17 HR42-MT | 3100–3400
EP6PTI32 HR10-MT / EP6PTI28 HR42-MT | 2900–3200
EP7PTI55 HR10-MT | 2875–3125
EP8PTI70 HR10-MT | 2675–2925
EP9PTI80 HR13-MT | 2725–2975
EP11PTI100 HR13-MT | 2325–2525
EP13PTI150 HR13-MT | 2225–2475

## Настройки авторегулировки для инструментов низкого давления

Модель | Холостой ход (об/мин)
--- | ---
EP5PTI15 HR10-MT-L / HR42-MT-L | 2600–3100
EP6PTI25 HR10-MT-L / HR42-MT-L | 2600–3100
EP7PTI35 HR10-MT-L | 2650–3050
EP8PTI45 HR10-MT-L | 2650–3050
EP9PTI65 HR13-MT-L | 2450–2850
EP11PTI80 HR13-MT-L | 2300–2600
EP13PTI110 HR13-MT-L | 2150–2550

Некорректная работа функции авторегулировки может привести к:

- усилению колебания (неправильный момент затяжки),

- увеличению времени затяжки,

- отсутствию отключения.

Требуемая информация

- Включение функции авторегулировки