# Ölstand in der Pulseinheit

Der richtige Ölstand in der Pulseinheit ist wichtig, damit das Werkzeug korrekt arbeitet.

Die Notwendigkeit, der Pulseinheit Öl zuzuführen, hängt von der Anzahl der Anzugsdrehmomente, dem Drehmomentniveau und der Impulsanzahl (Anzugszeit) ab.

Wird das Werkzeug bei niedrigem Ölstand betrieben, führt dies zu einem schnelleren Verschleiß der Teile in der Pulseinheit. Dies wirkt sich auch auf die Leistung und Genauigkeit des Werkzeugs aus.

Überprüfen Sie nach Auffüllen das Öls stets das Anzugsmoment.

## Niedriger Ölstand in der Pulseinheit erkannt

- Längere Anzugsdauer

- Sehr hohe Impulsfrequenz, besonders wenn das Werkzeug längere Zeit nicht benutzt wurde.

- Niedriges Drehmoment oder abnormale Drehmomentänderungen (erhöhte Streuung).

- Keine Abschaltung

Zum Messen der Impulsfrequenz verwenden Sie einen statischen Momentgeber oder einen Inline-Umformer, der an eine Drehmomentprüfeinrichtung angeschlossen ist, dem Werkzeugzustandstest entsprechend.

Relevante Informationen

- Drehmomentkontrolle - Messung des Restdrehmoments an Ist-Gelenk
- Werkzeugzustandstest