# Konserwacja zapobiegawcza

Istnieje kilka kryteriów, które mają wpływ na konieczność serwisowania narzędzi EP, np. typ połączenia, wartość momentu dokręcania i czas dokręcania, wydajność, ciśnienie powietrza i jakość powietrza. Zalecenia opierają się na parametrami „dokręcania referencyjnego” wyszczególnionymi w tabeli. Odstępy między pracami serwisowymi i rozwiązania serwisowe opierają się na doświadczeniu i wewnętrznych testach.

## Dokręcanie referencyjne

Rozmiar narzędzia | Maksymalny moment dokręcania | Czas dokręcania | Wydajność (dokręcenia/godz.)
--- | --- | --- | ---
EP 5-6 PTI | 70–80 % | 1 s | 600
EP 7-8 PTI | 70–80 % | 1 s | 600
EP 9 PTI | 70–80 % | 1,5 s | 500
EP 11 PTI | 70–80 % | 1,5 s | 500
EP 13 PTI | 70–80 % | 1,5 s | 400

Instalacja powietrza i jakość powietrza dla „dokręcania referencyjnego” powinny być zgodne z zaleceniami w instrukcjach produktu. Odstępstwa od powyższych warunków mogą mieć wpływ na odstępy między pracami serwisowymi.