# Livello dell'olio nell'unità a impulsi

Il giusto livello dell'olio nell'unità a impulsi è importante affinché lo strumento funzioni in maniera corretta.

La necessità di aggiungere olio all'unità a impulsi varia soprattutto in base a numero di serraggi, livello della coppia e numero di impulsi (tempo di serraggio).

L'azionamento dell'utensile con un livello ridotto di olio causa un usura più rapida dei componenti nell'unità a impulsi. Inoltre, ha un impatto sulle prestazioni e sull'accuratezza dell'utensile.

Controllare sempre la coppia di serraggio dopo il rabbocco dell'olio.

## Individuare il livello dell'olio nell'unità a impulsi

- Tempi di serraggio più lunghi

- Frequenza di impulso molto alta, soprattutto quando l'utensile non è stato utilizzato per un po' di tempo.

- Coppia ridotta o modifiche anomale nella coppia (maggiore dispersione).

- Mancato arresto.

Per misurare la frequenza di impulso, utilizzare un trasduttore della coppia statica o un trasduttore in linea connesso all'apparecchio di verifica della coppia, consultare Verifica delle condizioni dell'utensile.

Informazioni pertinenti

- Controllo della coppia: misurazione della coppia residua sul giunto effettivo
- Verifica delle condizioni dell'utensile