# Профилактическое обслуживание, 1 уровень

Следует проводить обслуживание через 175 000 – 225 000 операций затяжки (см. таблицу эталонной затяжки) или раз в год, в зависимости от того, что наступит раньше.

Чтобы гарантировать максимальную эффективность инструмента, следуйте нижеизложенным инструкциям и используйте рекомендованные сервисные инструменты и комплекты для обслуживания Atlas Copco. Обязательно соблюдайте рекомендации Atlas Copco по моменту затяжки и смазке.

## Рукоятка инструмента

- Осмотрите на предмет видимых повреждений.

- Проверьте держатель и точки подвеса.

- Осмотрите втулку в корпусе импульсного узла и поверхность вала муфты.

- Очистите впускной сетчатый фильтр.

## Пневматический двигатель

- Осмотрите на предмет видимых повреждений.

- Замените лопасти.

- При необходимости замените подшипники.

## Авторегулировка/регулировка

- Откройте и проверьте детали на наличие повреждений, износа или засоров.

- Очистите игольчатый клапан (только функция авторегулировки).

- Замените уплотнительную прокладку, если необходимо (только функция авторегулировки).

- Выполните сборку и регулировку в соответствии с инструкциями.

## Курок и клапан изменения направления

- Проверьте, нет ли утечек, и убедитесь в корректной работе.

- Осмотрите уплотнительные кольца и шайбу, при необходимости замените.

## Глушитель

- Откройте и проверьте детали на наличие повреждений, при необходимости замените.

- Замените фильтр.

## Импульсный узел

- Осмотрите механизм автоотключения.

- Осмотрите четырехгранный и восьмигранный приводные стержни на наличие трещин или износа.

- Убедитесь в достаточном сцеплении винта регулировки момента, чтобы не допустить непроизвольного изменения настроек в процессе работы.

- Замените масло соответственно.

- Удостоверьтесь, что частота пульсации не выходит за установленные пределы согласно разделу Проверка состояния инструмента.

Требуемая информация

- Инструкции по заправке/замене масла в импульсном узле
- Проверка состояния инструмента
- Профилактическое техобслуживание