# Controllo della coppia: misurazione della coppia residua sul giunto effettivo

1. Durante il serraggio, assicurarsi di utilizzare la stessa apparecchiatura – come prolunghe, prese e pressione dell'aria – che verrà utilizzata nell'applicazione di serraggio effettiva.

2. Quando si esegue un controllo della coppia sul giunto effettivo, si consiglia di utilizzare una chiave ST con impostazione di misurazione residua*.

*Coppia necessaria per far spostare le filettature del fissaggio (compresa la testa), a cui viene applicata la coppia, in base alla filettatura corrispondente.

A | Il giunto effettivo
B | Chiave tensiometrica con monitoraggio

1. Eseguire un serraggio.

2. Misurare il risultato con la chiave tensiometrica con monitoraggio.