# 예방 유지보수

조인트 유형, 토크 레벨, 조임 지속 시간, 생산 속도, 공기압, 공기 품질 등, EP-공구 서비스에 영향을 주는 여러 가지 기준이 있습니다. 권장 사항은 표에 열거된 “참조 조임”에 기초합니다. 서비스 간격 및 서비스 솔루션은 경험 및 내부 테스트를 기반으로 합니다.

## 참조 조임

공구 크기 | 최대 토크의 토크 수준 | 조임 시간 | 조임 생산 비율/시간
--- | --- | --- | ---
EP 5-6 PTI | 70-80 % | 1초 | 600
EP 7-8 PTI | 70-80 % | 1초 | 600
EP 9 PTI | 70-80 % | 1.5초 | 500
EP 11 PTI | 70-80 % | 1.5초 | 500
EP 13 PTI | 70-80 % | 1.5초 | 400

“참조 조임”에 대한 공기 설치 및 공기 품질은 제품 안내 지침에 있는 권장 사항을 따라야 합니다. 위 조건에서 벗어나면 서비스 간격에 영향을 미칠 수 있습니다.