# Ustawianie momentu dokręcania

Korzystanie z narzędzia przy wyższym momencie dokręcania niż maksymalny zalecany moment dokręcania może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie i szybsze zużycie.

Zawsze przeprowadzać kontrolę momentu dokręcania dla obecnego złącza.

1. Usunąć zaślepkę szczelinową z przodu narzędzia.

2. Obracać jednostkę pulsacyjną, aż śruba regulacyjna pojawi się w otworze.

3. Zacząć od małego momentu dokręcania i zwiększać go, aż do otrzymania pożądanego poziomu momentu dokręcania.