# Maintenance préventive Niveau 1

Effectuer la maintenance après 175 000 - 225 000 serrages, voir le tableau Serrage de référence, ou une fois par an si cette date intervient plus tôt.

Pour obtenir la performance optimale de l’outil, respecter les consignes ci-dessous et utiliser les outils d’entretien et kits d’entretien recommandés par Atlas Copco. Toujours utiliser le couple de serrage et le graissage recommandés par Atlas Copco.

## Poignée de l’outil

- Effectuer une inspection visuelle pour identifier les dégâts.

- Inspecter l’étrier et les points de suspension.

- Inspecter la douille dans le boîtier de l’unité hydraulique et la surface de l’enclume.

- Nettoyer la crépine d'admission.

## Moteur à air comprimé

- Effectuer une inspection visuelle pour identifier les dégâts.

- Changer les palettes.

- Changer les roulements si nécessaire.

## AutoTrim/Trim

- Ouvrir et inspecter les pièces pour identifier les dégâts, l’usure ou les obstructions.

- Nettoyer la soupape à pointeau (uniquement AutoTrim).

- Changer le joint si nécessaire (uniquement AutoTrim).

- Assembler et régler selon les instructions.

## Soupape de déclenchement et de marche arrière

- Rechercher les fuites et vérifier qu’elle fonctionne correctement.

- Inspecter les joints toriques et les rondelles, les remplacer si nécessaire.

## Silencieux

- Ouvrir et inspecter les pièces pour identifier les dégâts, les remplacer si nécessaire.

- Changer le filtre.

## Unité hydraulique

- Inspecter le mécanisme de coupure :

- Inspecter le carré d'entraînement et l’hexagone d’entraînement pour rechercher les fissures ou l’usure.

- Vérifier que la vis de réglage du couple a suffisamment de friction pour éviter le changement accidentel du réglage pendant le fonctionnement.

- Changer l’huile en conséquence.

- Vérifier que la fréquence d’impulsion respecte les limites, comme pour le Test d’état de l’outil.

Informations pertinentes

- Instructions d’appoint en huile et vidange d’huile pour l’unité hydraulique
- Maintenance préventive
- Test de condition d’outil