# Regulacja zaworu AutoTrim

Regularnie sprawdzaj działanie zaworu AutoTrim.

Zawór AutoTrim zapewnia niższą prędkość podczas nakręcania i zostanie automatycznie przełączony na pełną prędkość/moc po 1–2 impulsach. W przeciwnym wypadku należy wykonać czynności 1–3.

1. Upewnij się, że funkcja AutoTrim działa prawidłowo.

2. Sprawdź zalecaną obniżoną prędkość (bez obciążenia), korzystając z tabeli „Ustawienia AutoTrim dla standardowych narzędzi pneumatycznych” lub „Ustawienia AutoTrim dla niskociśnieniowych narzędzi pneumatycznych”. Dostosuj w razie konieczności.

   Dostosowywanie obniżonej prędkości (bez obciążenia)

3. Dostosuj zawór punktu przełączania.

   Dostosowywanie zaworu punktu przełączania

- Jeśli zawór będzie zbyt zamknięty, funkcja AutoTrim nie zostanie ustawiona na pełną prędkość i moc, gdy rozpocznie się generowanie impulsów. Obróć zawór o 90 stopni w lewo, aby znaleźć odpowiedni punkt przełączania. Powtarzaj tę czynność do osiągnięcia odpowiedniego punktu przełączania.

- Jeśli zawór będzie zbyt otwarty, funkcja AutoTrim zbyt szybko uzyska pełną prędkość i moc (w trakcie nakręcania). Obróć zawór o 90 stopni w prawo, aby znaleźć odpowiedni punkt przełączania. Powtarzaj tę czynność do osiągnięcia odpowiedniego punktu przełączania.

## Ponowne ustawianie punktu przełączania zaworu AutoTrim

1. Zamknij całkowicie zawór przełączający, obracając go w prawo do oporu.

2. Otwórz zawór, przekręcając go w lewo o 6,5 obrotu za pomocą klucza imbusowego.

3. W razie konieczności przekręcaj zawór o 90 stopni za każdym razem, aby znaleźć odpowiedni punkt przełączania, jak opisano powyżej.

4. Jeśli nie jest możliwe prawidłowe przełączenie za pomocą 5–8 obrotów od położenia pełnego zamknięcia, może być wymagany serwis, patrz sekcja Serwis.

## Ustawienia AutoTrim dla standardowych narzędzi pneumatycznych

Model | Prędkość obrotowa bez obciążenia (obr./min)
--- | ---
EP4PTI9 HR10-MT / HR42-MT | 3100-3400
EP5PTI19 HR10-MT / EP5PTI17 HR42-MT | 3100-3400
EP6PTI32 HR10-MT / EP6PTI28 HR42-MT | 2900-3200
EP7PTI55 HR10-MT | 2875-3125
EP8PTI70 HR10-MT | 2675-2925
EP9PTI80 HR13-MT | 2725-2975
EP11PTI100 HR13-MT | 2325-2525
EP13PTI150 HR13-MT | 2225-2475

## Ustawienia AutoTrim dla niskociśnieniowych narzędzi pneumatycznych

Model | Prędkość obrotowa bez obciążenia (obr./min)
--- | ---
EP5PTI15 HR10-MT-L / HR42-MT-L | 2600-3100
EP6PTI25 HR10-MT-L / HR42-MT-L | 2600-3100
EP7PTI35 HR10-MT-L | 2650-3050
EP8PTI45 HR10-MT-L | 2650-3050
EP9PTI65 HR13-MT-L | 2450-2850
EP11PTI80 HR13-MT-L | 2300-2600
EP13PTI110 HR13-MT-L | 2150-2550

Nieprawidłowe ustawienie funkcji AutoTrim może spowodować:

- większe rozproszenie (nieprawidłowy moment obrotowy),

- dłuższy czas dokręcania,

- Brak odcięcia.

Ważne informacje

- Przełączanie na funkcję AutoTrim