# Начальная настройка момента затяжки

Чтобы свести к минимуму риск повреждения обрабатываемого соединения, мы рекомендуем устанавливать момент затяжки на тестовом соединении слегка ниже уровня, необходимого для выполнения задачи. Обязательно используйте на тестовом соединении то же самое оборудование, например удлинители и втулки, и давление воздуха, что и на фактическом соединении.

A | Датчик момента затяжки IRTT
B | Тестовое соединение
C | Анализатор ST

Обязательно проверяйте правильность настроек момента затяжки на фактическом соединении.