# Proteção Anticorrosiva e Limpeza

Água no ar comprimido pode causar oxidações. Para evitar oxidações, recomendamos a instalação de um secador de ar.

Água e partículas podem causar o emperramento de palhetas e válvulas. Para evitar isso, instale um filtro de ar perto do produto para evitar queda de pressão.

Antes de paralisações prolongadas, proteja sempre a ferramenta adicionando algumas gotas de óleo de motor pneumático na entrada de ar. Coloque a ferramenta para funcionar de 5 a 10 segundos de modo a absorver o excesso de óleo na saída de ar com um pedaço de tecido.